**REQUERIMIENTOS (PARTIDA ÚNICA)**

**CUADRO CON LA DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE CADA CONCEPTO REQUERIDO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **CONCEPTO** | | **CANTIDAD MINIMA** | **CANTIDAD MAXIMA** | **UNIDAD DE MEDIDA** | | | **DESCRIPCIÓN ESPECIFICA** |
| **CONCEPTO 1. “ALIMENTACIÓN”** | | | | | | | | |
| 1 | Coffe Break | | 1 | 1 | Servicio | | Servicio de Coffe Break de 5 horas para 150 personas, deberá incluir personal para el servicio, mobiliario y equipo necesario, el servicio se instalara en dos estaciones que contendrán: · Café (de grano para cafetera) · 3 cafeteras con sus componentes · Sobres individuales de azúcar · Sobres individuales de crema, sustituto · Té en sobres: Manzanilla, Limón, Canela y Hierbabuena · Sobres de azúcar refinada · Agua natural en botella de 330 mls y  · Jugo natural de naranja o toronja · Fruta de temporada picada, acompañada de yogurt, miel, granola o limón y sal · Mini pan dulce · Bocadillos en presentación mini (chapata de jamón de pavo con queso y cuernito de jamón de pavo con queso)  El servicio será continuo de acuerdo con las horas programadas para el evento, y deberá incluir: servilletas de papel, cubiertos, vajilla, plaqué. tablón con bambalina, dos meseros para prestar el servicio.  Se deberá tener instalado todo al menos una hora antes del inicio del evento  Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. | |
| **CONCEPTO 2. “MOBILIARIO Y EQUIPO”** | | | | | | | | |
| **Área de registro** | | | | | | | | |
| 2 | Back | | 1 | 1 | Pieza | | | Back en medida de 20.00 x 3.66 x 0.60 mts con base de bastidores forrados en tela negra, fabricado en mdf y tira de pino y acabado en tela impresión directa UV, con imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Deberá estar instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 3 | Counter | | 10 | 15 | Pieza | | | Counter con medida de 2.44 x 0.80 x 0.60 mts, fabricado en MDF, tira de pino, con acabado en pintura vinílica y repisa interna con imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Deberá estar instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 4 | Sillas cromadas | | 40 | 100 | Pieza | | | Silla cromada, plegable, acojinada en respaldo y asiento en color negro.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 5 | Tablones | | 2 | 3 | Pieza | | | Tablones en medida de 2.44 x 0.75 x 0.75 mts con paño de color negro.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 6 | Jardineras | | 2 | 3 | Pieza | | | Jardineras con medida de 0.40 x 0.40 x 40.00 mts, fabricadas en MDF y tira de pino con acabado en pintura vinílica, incluye plantas de ornato y/o follaje.  Deberá tener todo instalado al menos tres horas antes del evento.  Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 7 | Carpa | | 1 | 1 | Pieza | | | Carpa con medida de 50.00 x 50.00 x 3.86 mts de aluminio con acero, con resistencia al viento de hasta 90 km x hr. Anclada con clavos de 1 a 1.5 mts. de 4 a 6 clavos por placa y paredes de lona. Color blanco.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 8 | Carpa | | 1 | 1 | Pieza | | | Carpa con medida de 3.00 x 80.00 x 4.00 mts en color blanco, para camino de registro a entrada, con postes forrados y contrapesos.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 9 | Carpa | | 1 | 1 | Pieza | | | Carpa con medida de 15.00 x 10.00 x 3.00 mts en color blanco, con postes forrados y contrapesos.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 10 | Carpa | | 1 | 1 | Pieza | | | Carpa con medida de 40.00 x 20.00 x 4.00 mts de aluminio con acero, con resistencia al viento de hasta 90 km x hr. Anclada con clavos de 1 a 1.5 mts. de 4 a 6 clavos por placa y paredes de lona. Color blanco.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 11 | Unifilas | | 40 | 100 | Pieza | | | Poste unifila con base de metal, color cromado y cordón ajustable de 2 mts de longitud.  Deberán estar instaladas al menos tres horas antes del evento.  Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 12 | Valla metálica | | 40 | 100 | Pieza | | | Valla metálica tipo popotillo con medicas de 2.25 mts. de ancho por 1.20 mts. de altura.  Deberá tener todo instalado al menos tres horas antes del evento.  Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| **Asamblea General etapa 1 y 2** | | | | | | | | |
| 13 | Back | | 1 | 1 | Pieza | | | Back central con medida de 14.50 x 4.50 x 0.60mts, con base de bastidores forrados en tela negra, fabricado en mdf y tira de pino, con acabado en tela impresión directa UV con imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 14 | Back central | | 1 | 1 | Pieza | | | Back central con medida 19.52 x 3.66 x 0.60 mts con base de bastidores forrados en tela negra, fabricado en mdf y tira de pino, con acabado en tela impresión directa UV con imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 15 | Back lateral | | 1 | 2 | Pieza | | | Back lateral 10.98 x 3.66 x 0.60 mts con base de bastidores forrados en tela negra, fabricado en mdf y tira de pino, con acabado en tela impresión directa UV con imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 16 | Back lateral | | 1 | 2 | Pieza | | | Back lateral 2.53 x 3.66 x 0.60 mts, con base de bastidores forrados en tela negra, fabricado en mdf y tira de pino, con acabado en tela impresión directa UV con imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 17 | Back central | | 1 | 1 | Pieza | | | Back central con medida de 13.50 x 3.05 x 0.80 mts, con base de bastidores forrados en tela negra, fabricado en mdf y tira de pino, con acabado en tela impresión directa UV con imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 18 | Back central | | 1 | 1 | Pieza | | | Back central con medida de 13.60 x 0.90 x 0.60 mts, con base de bastidores forrados en tela negra, fabricado en mdf y tira de pino, con acabado en tela impresión directa UV con imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 19 | Templete | | 1 | 1 | Pieza | | | Templete con medida de 14.50 x 2.44 x 0.20 x 1.10 mts, fabricado en mdf y tira de pino, con acabado en alfombra gris de uso rudo y zoclo color negro.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 20 | Templete | | 1 | 1 | Pieza | | | Templete central 17.02 x 2.44 x 0.20 mts, fabricado en mdf y tira de pino, con acabado en alfombra gris de uso rudo y zoclo color negro.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 21 | Templete | | 1 | 1 | Pieza | | | Templete central 19.52 x 4.88 x 0.40 mts. fabricado en mdf y tira de pino, con acabado en alfombra gris de uso rudo y zoclo color negro.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 22 | Templete | | 1 | 2 | Pieza | | | Templete lateral 10.98 x 2.44 x 0.20 mts. fabricado en mdf y tira de pino, con acabado en alfombra gris de uso rudo y zoclo color negro.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 23 | Templete | | 1 | 2 | Pieza | | | Templete lateral 13.51 x 4.88 x 0.40 mts. fabricado en mdf y tira de pino, con acabado en alfombra gris de uso rudo y zoclo color negro.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 24 | Templete | | 1 | 2 | Pieza | | | Templete lateral 12.00 x 3.66 x 0.40 mts. fabricado en mdf y tira de pino, con acabado en alfombra gris de uso rudo y zoclo color negro.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 25 | Back | | 1 | 2 | Pieza | | | Back lateral con medida de 4.50 x 4.50 x 0.80 mts, con base de bastidores forrados en tela negra, fabricado en mdf y tira de pino, con acabado en tela impresión directa UV con imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 26 | Templete | | 1 | 2 | Pieza | | | Templete con medida de 4.50 x 1.20 x 0.20 x 1.10 mts, fabricado en mdf y tira de pino, con acabado en alfombra gris de uso rudo y zoclo color negro.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 27 | Base para pantalla | | 7 | 14 | Pieza | | | Base para pantalla de 55” a piso, fabricada con estructura de tira de pino y mdf, con acabado en pintura vinílica.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 28 | Módulos | | 20 | 30 | Pieza | | | Modulo ejecutivo en MDF en color Caoba de 1.50 x 0.75mts.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 29 | Sillas | | 480 | 1200 | Pieza | | | Silla de cuatro puntos acojinadas en color negro.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 30 | Sillas cromadas | | 12 | 30 | Pieza | | | Silla cromada, plegable, acojinada en respaldo y asiento en color negro.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 31 | Tablones | | 2 | 5 | Pieza | | | Tablón en medida de 2.44 x 0.75 x 0.75 mts con paño de color negro.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 32 | Jardinera | | 1 | 1 | Pieza | | | Jardinera con medida de 3.05 x 0.60 x 1.10 mts, incluye follaje y toque de flor.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 33 | Jardinera | | 1 | 1 | Pieza | | | Jardinera con medida de 4.00 x 0.60 x 1.10 mts, incluye follaje y toque de flor.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 34 | Jardinera | | 1 | 1 | Pieza | | | Jardinera con medida de 10.00 x 0.60 x 1.10 mts, incluye follaje y toque de flor.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 35 | Maceta | | 1 | 1 | Pieza | | | Maceta con medidas de 40 cm de diámetro por 40 cm de altura, incluye árbol ficus.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 36 | Arreglo floral circular | | 1 | 1 | Pieza | | | Arreglo floral circular dimensiones: diámetro de 40 a 60 cms, alto de 40 a 50 cms, Flores rosas, alcatraces, gerberas, lilies, follaje verde a elegir. El tipo de flores es enunciativo mas no limitativo.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 37 | Arreglo floral rectangular | | 6 | 15 | Pieza | | | Arreglo floral rectangular dimensiones: de 81 a 100 cms, alto de 40 a 70 cms, Flores rosas, alcatraces, gerberas, lilies, follaje verde a elegir. El tipo de flores es enunciativo mas no limitativo.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 38 | Valla | | 20 | 50 | Pieza | | | Valla metálica tipo popotillo con medicas de 2.25 mts. de ancho por 1.20 mts. de altura.  Deberá tener todo instalado al menos tres horas antes del evento.  Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 39 | Unifilas | | 40 | 100 | Pieza | | | Poste unifila con base de metal, color cromado y cordón ajustable de 2 mts de longitud.  Deberán estar instaladas al menos tres horas antes del evento.  Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 40 | Funda para valla | | 20 | 50 | Pieza | | | Funda para valla tipo popotillo de tela color negro.  Deberá tener todo instalado al menos tres horas antes del evento. Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 41 | Pódium | | 1 | 1 | Pieza | | | Pódium fabricado en madera enchapado natural de encino y acabados en color aluminio cepillado y poliuretano escudo nacional grabado con láser con medidas de 105 x 60 x 45 cm.  Deberá tener todo instalado al menos tres horas antes del evento.  Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 42 | Atril | | 1 | 1 | Pieza | | | Atril fabricado en madera enchapado de encino natural y acabados en color aluminio cepillado y poliuretano, escudo nacional grado con láser con medidas de 35 x 60 x 45 cm.  Deberá tener todo instalado al menos tres horas antes del evento.  Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| **Espacio de Transmisión alterna, Prensa y Staff** | | | | | | | | |
| 43 | Sillas | | 20 | 50 | Pieza | | | Silla de cuatro puntos acojinadas en color negro.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 44 | Tablones | | 9 | 22 | Pieza | | | Tablón en medida de 2.44 x 0.75 x 0.75 mts con paño de color negro.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, traslado al lugar del evento, operación, montaje y desmontaje. |
| 45 | Sillón | | 2 | 3 | Pieza | | | Sillón de tres plazas en tela color gris con medida de 2.05 x 0.85 x 0.80 mts.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 46 | Mesas | | 2 | 3 | Pieza | | | Mesas bajas de apoyo Fabricadas en madera de MDF de 15 mm de espesor acabado color caoba con poliuretano con dimensiones de .60 x .60 x .50 mts.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 47 | Templete | | 1 | 1 | Pieza | | | Templete con medida de 12.20 x 3.66 x 0.40 fabricado en mdf y tira de pino, con acabado en alfombra gris de uso rudo y zoclo color negro.  Deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: Instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| **CONCEPTO 3. “EQUIPO DE CÓMPUTO, AUDIOVISUAL E ILUMINACIÓN”** | | | | | | | | |
| **Área de registro** | | | | | | | | |
| 48 | Computadora Lap top | | 10 | 15 | Equipo | | | Computadoras lap top Core i7, Windows 10, Office 365, de 11va generación, Pantalla de 15.6” hasta IPS y 300 nits o características similares o superiores.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 49 | Tableta electrónica | | 1 | 1 | Equipo | | | Tabletas electrónicas 64GB indicar 9.7 pulgadas Dual Core A6X Chipset o características similares o superiores, para realizar el preregistro/autoregistro de los asistentes al evento.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 50 | Impresora laser | | 10 | 15 | Equipo | | | Impresoras láser de alta velocidad Blanco y Negro con un puerto USB 2.0 o características similares o superiores. Incluye los consumibles y papel necesario para su funcionamiento durante el evento.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 51 | Router | | 3 | 6 | Equipo | | | Router con tecnología tribanda Wi-Fi.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 52 | Instalación de equipo | | 1 | 1 | Servicio | | | Red alámbrica para equipo de cómputo e impresoras que incluye montaje y desmontaje.  Se deberá tener todo instalado un día antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 53 | Trusses | | 7 | 16 | Pieza | | | Truss de 3 metros con base metálica.  Se deberá tener todo instalado un día antes del evento.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 54 | Centro de carga | | 1 | 1 | Pieza | | | Centro de carga, con 12 contactos dobles polarizados con pastilla termomagnética de 15 amperes por circuito.  Se deberá tener todo instalado por lo menos tres horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 55 | Leds | | 10 | 15 | Par | | | Par Leds par 575 watts.  Se deberá tener todo instalado por lo menos tres horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 56 | Supervisor técnico de registro | | 1 | 2 | Servicio | | | Persona de servicio técnico para el área de registro durante el evento.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento. |
| 57 | Líder de Registro | | 1 | 1 | Servicio | | | Persona que supervisa la planeación, logística y ejecución del registro del evento.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento. |
| 58 | Personal control de acceso | | 3 | 6 | Servicio | | | Personal de control de acceso para los invitados del evento.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento. |
| 59 | Técnico de iluminación | | 1 | 1 | Servicio | | | Técnico de iluminación para el área de registro durante el evento.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias. |
| 60 | Capturista de recepción | | 6 | 15 | Servicio | | | Persona que apoye al registro de los invitados al evento.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento. |
| **Asamblea General etapa 1 y 2** | | | | | | | | |
| 61 | Sistema de sonido lineal | | 1 | 1 | Servicio | | | Sistema de sonido lineal a piso de dos niveles que incluye:   * 1 Mezcladora Digital de 16 canales, * 6 Bafles en sistema lineal (3 por lado), gabinete de alta potencia moldeado por inyección y con controladores de membrana plana que garantizan una cobertura completamente uniforme y de rango completo en toda la dispersión horizontal de 90 grados, respuesta de frecuencias 85 Hz - 19 kHz ± 3dB 80 Hz. * 6 Cajas de graves (3 por lado) moldeada por inyección con un altavoz de graves de neodimio de alta excursión de 3000 W y 12" con bobina móvil de 4". * 2 sub woofers (1 por lado), Caja de subgraves con un controlador de neodimio de alta excursión de 3000 W y 18". Una carga de paso de banda garantiza una salida SPL equivalente a los subgraves duales convencionales de 18" * 2 Bafles (2 por lado), gabinete de alta potencia moldeado por inyección con componentes innovadores para un rendimiento mejorado, con controladores de membrana plana que garantizan una cobertura completamente uniforme y de rango completo en toda la dispersión horizontal de 90 grados. Respuesta de frecuencias 85 Hz - 19 kHz ± 3dB 80 Hz. * 2 Sub woofers (1 por lado), Caja de subgraves con un controlador de neodimio de alta excursión de 3000 W y 18 ". Una carga de paso de banda garantiza una salida SPL equivalente a los subgraves duales convencionales de 18" * 4 Monitores, Gabinete acústico a 2 vías de alta potencia capaz de producir 136db SPL de pico a 1m con bajos de 15 pulgadas y agudos de 2 pulgadas, respuesta de frecuencia 50 Hz – 18 kHz ±3 dB, Banda eficaz @-6dB [a] 47 Hz - 18 kHz, Sensibilidad 102 dB SPL nominal / 99 dB SPL banda ancha. * 8 Bafles (4 por lado), gabinete de alta potencia moldeado por inyección con componentes innovadores para un rendimiento mejorado, con controladores de membrana plana que garantizan una cobertura completamente uniforme y de rango completo en toda la dispersión horizontal de 90 grados. Respuesta de frecuencias 85 Hz - 19 kHz ± 3dB 80 Hz * 4 sub woofers (2 por lado), Caja de subgraves con un controlador de neodimio de alta excursión de 3000 W y 18 ". Una carga de paso de banda garantiza una salida SPL equivalente a los subgraves duales convencionales de 18"   Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 62 | Micrófono cuello de ganso | | 1 | 2 | Equipo | | | Micrófono cuello de ganso de 18” con terminal y conector.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 63 | Micrófonos Parlamentarios | | 1 | 1 | Equipo | | | 31 micrófonos delgados y 1 Presidente, inalámbricos digitales encriptados para los participantes, para operar en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 64 | Micrófonos | | 2 | 4 | Equipo | | | Micrófono digital inalámbrico de doble transmisión sin cortes, banda de sintonización de hasta 184 Gigahercios en todos los receptores y transmisores hasta 17 canales con esquema de modulación de alto rendimiento, que permita ofrecer la máxima estabilidad de señal.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 65 | Pantalla | | 1 | 2 | Equipo | | | Pantalla LED, con medida de 4.50 metros de largo por 2.50 metros de ancho. Con 281 trillones de colores. Píxel Pitch de 3.9 milímetros. Ángulo de visibilidad de 160 grados. Luminosidad de 1,200 CD/metro cuadrado. Resolución de 65.536 pixeles por metro cuadrado. Con entradas RCA, video compuesto, súper video y entrada HDMI. SDI G3 con tecnología SMD 3 en 1. Temperatura de 3,500 a 900K. Deberán colocarse en bases de 1, 1.5 y 2 metros de altura máximo.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 66 | Pantalla | | 4 | 10 | Equipo | | | Pantalla de 85” 4K con entradas HDMI, video HD, USB, video RS-232 e internet.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 67 | Set de cableado | | 2 | 3 | Set | | | Set de cableado HDMI, SDI y AC para envió de señal y alimentación de energía eléctrica a los equipos instalados.  12 cables HDMI de 15 mts.  12 cables SDI de 15 mts.  12 cables de AC de 20 mts.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 68 | Computadora lap top | | 4 | 9 | Equipo | | | Computadora lap top Core i7, Windows 10, Office 365, de 11va generación, Pantalla de 15.6” hasta IPS y 300 nits o características similares o superiores.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 69 | Monitor | | 4 | 10 | Equipo | | | Monitor Led de 55" 4 K con entradas HDMI, video HD, USB, video RS-232 e internet.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 70 | Monitor | | 4 | 9 | Equipo | | | Monitor Led de 65" 4 K con entradas HDMI, video HD, USB, video RS-232 e internet.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 71 | Equipo de audio | | 1 | 1 | Equipo | | | Equipo de audio que incluye:   * 1 Mezcladora de 8 canales, * 8 bocinas con capacidad de 550 A 2,000 vatios, con 131 a 134 decibeles y de 50 hercios a 18 kilohercios, con 3 decibeles de 8 ohmios. * 2 monitores con capacidad de 200 A 500 vatios, presión sonora de 124 a 127 decibeles y de 58 hercios a 21 kilohercios, de 8 ohmios. * 4 subwoofers con capacidad de 200 A 400 vatios, de 126 decibeles y de 60 hercios a 20 kilohercios, de 8 ohmios. * 5 cables de 15 metros calibre 12, con conectores speakon de bocina conectores de uso rudo.   Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 72 | Distribuidor SDI-SDI | | 2 | 5 | Equipo | | | Distribuidor SDI-SDI de 100 mts. 1 a 8 Full HD.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 73 | Switcher | | 1 | 2 | Equipo | | | Switcher para datos y video Full HD.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 74 | Control remoto digital | | 1 | 2 | Equipo | | | Control remoto digital para presentaciones, resaltado digital avanzado con bluetooth, pulsador universal, rango de 50 mts. |
| 75 | Circuito cerrado | | 1 | 1 | Servicio | | | Circuito cerrado a 2 Videocámaras Digital Full HD con tripie, 1 switcher de video 4 diademas de intercomunicación, monitor de 32", 2 estrados, kit de cableado y extenders SDI.  Se deberá grabar en formato MP4 todo el evento y entregar al IMSS en Disco Duro.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 76 | Barra de led | | 5 | 12 | Pieza | | | Barra de leds de 30 watts de 1.0 mts.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 77 | Reflectores | | 7 | 16 | Pieza | | | Reflectores Zoom 25 grados, 50 grados de 700 watts.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 78 | Trusses | | 4 | 10 | Pieza | | | Truss de 3 metros con base metálica.  Se deberá tener todo instalado un día antes del evento.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 79 | Consola de iluminación | | 1 | 1 | Equipo | | | Consola de iluminación convencional de 16 canales, que incluya Dimmer de 12 canales.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 80 | Centro de carga | | 1 | 3 | Equipo | | | Centro de carga, con 12 contactos dobles polarizados con pastilla termomagnética de 15 amperes por circuito.  Se deberá tener todo instalado por lo menos tres horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 81 | Cable de uso rudo | | 200 | 400 | Metro | | | Cable de uso rudo 4 líneas.  Calibre: 4 X 10 AWG.  Número de hilos: 19.  Área de conductor: 5.26 mm²  Diámetro de Conductor: 13 mm.  Espesor del Aislamiento: 1.52 mm.  Diámetro Exterior: 10.3 mm.  Peso por Metro: 0.268 kg.  Color de Recubrimiento: Negro.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 82 | Protector cable piso | | 60 | 150 | Pieza | | | Protector de cable piso tipo Yellow jacket de 2 vías, fabricado en goma con cubierta de PVC amarillo, con dimensiones de 1.00 x 0.25 x 0.045 mts, con diámetro máximo de cable de 30 milímetros y carga máxima 3 toneladas.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 83 | Caja de audio | | 1 | 2 | Equipo | | | Caja de audio para prensa de 8 canales.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 84 | Planta de energía eléctrica | | 1 | 1 | Equipo | | | Planta de energía eléctrica de 120 kw incluye cable calibre 10 y combustible suficiente para la conexión y correcto funcionamiento durante el evento.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 85 | Planta de energía eléctrica | | 1 | 1 | Equipo | | | Plantas de energía eléctrica de 300 kw incluye cable calibre 10 y combustible suficiente para la conexión y correcto funcionamiento durante el evento.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 86 | Radio de intercomunicación | | 8 | 20 | Equipo | | | Radio portátil de uso rudo con 4 Watts de potencia y alcance de 2 km. Función VOX integrada, rastreo de canales con doble prioridad, operación en banda UHF (438-470 MHz) con 16 canales, señalización MDC 1200, batería recargable, cargador de baterías rápida, antena heliflex, clip porta radio, kit de diadema con audífono y micrófono con VOX compatible.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 87 | Técnico de audio | | 3 | 6 | Servicio | | | Persona que apoye en el audio durante el evento.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias. |
| 88 | Técnico de proyección | | 3 | 7 | Servicio | | | Persona que apoye en la proyección durante el evento.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias. |
| 89 | Operador de switcher | | 1 | 1 | Servicio | | | Persona que opere el switcher durante el evento  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias. |
| 90 | Camarógrafo | | 1 | 2 | Servicio | | | Camarógrafo que opere el circuito cerrado durante el evento.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias. |
| 91 | Técnico de iluminación | | 1 | 2 | Servicio | | | Persona que apoye en la iluminación durante el evento.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias. |
| 92 | Operador de Planta | | 1 | 2 | Servicio | | | Persona que supervise el funcionamiento de la planta eléctrica.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias. |
| 93 | Ayudante de planta | | 1 | 1 | Servicio | | | Persona que apoye al operador de la planta eléctrica.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias. |
| 94 | Intérprete de señas | | 1 | 1 | Servicio | | | Persona para interpretación de la lengua de señas mexicana.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento. |
| 95 | Maestro de ceremonias | | 1 | 1 | Servicio | | | Maestro de ceremonias para el evento.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento. |
| 96 | Staff | | 12 | 30 | Servicio | | | Personas que estén pendientes de requerimientos, información, apoyo y guía durante el evento.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento. |
| **Espacio de Transmisión alterna, Prensa y Staff** | | | | | | | | |
| 97 | Equipo de sonido | | 1 | 2 | Equipo | | | Equipo de sonido incluye:   * 1 Mezcladora de 8 canales, * 8 bocinas con capacidad de 550 A 2,000 vatios, con 131 a 134 decibeles y de 50 hercios a 18 kilohercios, con 3 decibeles de 8 ohmios. * 2 monitores con capacidad de 200 A 500 vatios, presión sonora de 124 a 127 decibeles y de 58 hercios a 21 kilohercios, de 8 ohmios. * 4 subwoofers con capacidad de 200 A 400 vatios, de 126 decibeles y de 60 hercios a 20 kilohercios, de 8 ohmios. * 5 cables de 15 metros calibre 12, con conectores speakon de bocina conectores de uso rudo.   Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 98 | Pantalla | | 1 | 1 | Equipo | | | Pantalla portátil de 3.77 x 2.75 con marco de aluminio para proyección frontal.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 99 | Videoproyector | | 1 | 1 | Equipo | | | Videoproyector 12000 lúmenes con lente de tiro largo, con entrada de video VGA, súper video y puerto USB.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 100 | Computadora lap top | | 3 | 5 | Equipo | | | Computadora lap top Core i7, Windows 10, Office 365, de 11va generación, Pantalla de 15.6” hasta IPS y 300 nits o características similares o superiores.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 101 | Señal de sala | | 2 | 3 | Servicio | | | Señales a sala.  Cableado XLR balanceado de 100 mts. para distribución de las señales de audio principal y los distintos puntos de asamblea.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 102 | Broadcast | | 1 | 1 | Servicio | | | Broadcas  Sala Producción en cabina hasta 8 horas de transmisión con:  - Equipo profesional (computadora de medios, 2 micrófonos, 2 Capturadoras de medios)  - Micrófonos y video, control y asistencia para configuración de audio y video de ponentes  - Contador regresivo para inicio del evento.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 103 | Multifuncional | | 1 | 1 | Equipo | | | Multifuncional laser a color: Impresora, copiadora, scanner, 500 impresiones por día incluye hojas y tóner.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 104 | Monitor | | 2 | 4 | Equipo | | | Monitores 55" 4 K con entradas HDMI, video HD, USB, video RS-232 e internet; incluye base metálica.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 105 | Red alámbrica | | 1 | 2 | Servicio | | | Red alámbrica hasta 15 Nodos.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 106 | Multicontactos | | 4 | 10 | Pieza | | | Multicontacto con extensión de AC de 10 metros.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 107 | Streaming | | 1 | 1 | Servicio | | | Streaming por CDN privado (Micrositio hasta 2500 usuarios)  Viewpage para móviles y dispositivos fijos. (Diseño y optimización de la página), reproductor de video adaptable a diferentes dispositivos, bitrate adaptivo, encorder del video.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 108 | Internet | | 1 | 1 | Servicio | | | Servicio de Internet Dedicado / Simétrico de 260 MBPS de bajada y subida con spletter para distribución de internet wifi Internet Dedicado / Simétrico de 30 MBPS para Transmisión, 100 Mb para Wifi al público en auditorio, 50 Mb para sala de prensa, 30 Mb para sala del Staff IMSS, 50 Mb sala de ajuste de tiempo cableado y Wifi, Área de registro. Access Point Wifi, Doble Banda, 4 X 4, antena Omnidireccional. Switch 25 puertos administrable Distribución equipos wifi.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 109 | Técnico de Broadcast | | 1 | 1 | Servicio | | | Técnico de Broadcast para el evento.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias. |
| 110 | Productor para Broadcast | | 1 | 2 | Servicio | | | Productor para Broadcast.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias. |
| 111 | Técnico de audio | | 1 | 2 | Servicio | | | Técnico de audio durante el evento.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias. |
| 112 | Técnico de proyección | | 1 | 2 | Servicio | | | Técnico de proyección durante el evento.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias. |
| 113 | Ingeniero en redes | | 1 | 2 | Servicio | | | Personas que de soporte técnico en redes.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias. |
| **CONCEPTO 4. ”IMAGEN Y SEÑALIZACIÓN”** | | | | | | | | |
| 114 | Paquete gráfico y creatividad conforme a la imagen gráfica e institucional | | 1 | 1 | Servicio | | | Paquete gráfico y creatividad, conforme a la imagen gráfica establecida por el IMSS Incluye: - Idea creativa y diseño de renders - Creación de master graphic del evento - Aplicativos gráficos para ponentes (cortinillas, plecas y logos). - Producción del paquete gráfico para transmisión en vivo y selección de música ambiental (Proporcionada por el IMSS). - Save de date. - Countdown. - Diseño de escenario.  Se deberá entregar al menos un día antes del evento. |
| 115 | Video | | 1 | 1 | Servicio | | | Videos con imágenes y música de stock, animación, inserción de plecas y cortinillas con duración de 3 mins. (Material proporcionado por el IMSS, sin locución, ni talento ni desarrollo de guion y/o escaleta)  Se deberá entregar al menos un día antes del evento. |
| 116 | Invitaciones | | 44 | 110 | Pieza | | | Invitación tamaño media carta, fabricada en opalina de 225 grs, impresión 4x4, en sobre de papel bond de 90 grs de alta blancura personalizada con logo (datos variables) que incluya la imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Se deberá entregar al menos un día antes del evento. |
| 117 | Sobres | | 44 | 110 | Pieza | | | Sobre para invitación tamaño media carta en papel bond de 90 gramos, alta blancura, impresión digital, con dato variable (personalizado), que incluya la imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Se deberá entregar al menos un día antes del evento. |
| 118 | Identificador vehicular | | 44 | 110 | Pieza | | | Identificador de acceso vehicular de 21 x 10 cm en cartulina sulfatada en laminado mate, impresión 4x4, con suaje, con la imagen gráfica del evento proporcionado por el IMSS.  Se deberá entregar al menos un día antes del evento. |
| 119 | Libreta | | 44 | 110 | Pieza | | | Libreta tipo MARKUS con 100 hojas de raya. Pasta flexible con elástico para cerrar y separador de hojas. Con grabado láser con la imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Se deberá entregar al menos un día antes del evento. |
| 120 | Plumas | | 44 | 110 | Pieza | | | Bolígrafo con luz LED y touch screen. Mecanismo twist. Al grabar y girar, el logotipo se ilumina (impresión de la imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS).  Se deberá entregar al menos un día antes del evento. |
| 121 | Spray antibacterial | | 44 | 110 | Pieza | | | Botella con spray antibacterial de 60 mililitros, que elimine el 99.9% de bacterias y que incluya la imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Se deberá entregar al menos un día antes del evento. |
| 122 | Gafetes | | 600 | 1500 | Pieza | | | Gafete en papel opalina de 225 grs de medidas 9.5 x 12 cm, con mica porta gafete de 10 x 14.5 cm y cordón sublimado de 19 mm que contenga la imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Se deberá entregar al menos un día antes del evento. |
| 123 | Señalización | | 4 | 10 | Pieza | | | Señalización interior Roll up con medida de 0.80 X 2.00 mts, con estructura de aluminio e impresión directa UV, que contenga la imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Se deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 124 | Pendón | | 1 | 1 | Pieza | | | Pendón con medida de 4.00 x 20.00 mts en tela impresión directa UV con bastón arriba y abajo, con imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Se deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 125 | Bastidor | | 1 | 1 | Pieza | | | Bastidor con medida de 22.00 x 2.00 mts, fabricado con tira de pino acabado en tela impresión directa UV con la imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Se deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 126 | Pendón | | 1 | 1 | Pieza | | | Pendón con medida de 20.00 x 2.00 mts en tela impresión directa UV con bastón arriba y abajo, con imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Se deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 127 | Pendón | | 1 | 1 | Pieza | | | Pendón con medida de 20.00 x 1.50 mts en tela impresión directa UV con bastón arriba y abajo, con imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS, en tres colores: verde, blanco y rojo.  Se deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 128 | Bastidor | | 1 | 1 | Pieza | | | Bastidor con medida de 2.00 x 10.00 mts en tela impresión directa UV con bastón arriba y abajo, con imagen gráfica de evento proporcionada por el IMSS.  Se deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 129 | Pendón | | 1 | 1 | Pieza | | | Pendón con medida de 10.00 x 2.00 mts en tela impresión directa UV con bastón arriba y abajo, con imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Se deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 130 | Pendón | | 1 | 1 | Pieza | | | Pendón con medida de 10.00 x 1.50 mts en tela impresión directa UV con bastón arriba y abajo, con imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS, en tres colores: verde, blanco y rojo.  Se deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 131 | Pendón | | 6 | 14 | Pieza | | | Pendón con medida de 0.70 x 4.50 mts en tela impresión directa UV con bastón arriba y abajo que contengan la imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Se deberá tener todo instalado al menos un día antes del evento.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 132 | Gorra | | 480 | 1200 | Pieza | | | Gorra publicitaria 80% acrílico 20% algodón, corona de 6 gajos, broche de velcro, sublimada a una tinta que contenga la imagen gráfica del evento proporcionada por el IMSS.  Se deberá entregar al menos un día antes del evento. |
| **CONCEPTO 5. “SEGURIDAD”** | | | | | | | | |
| 133 | Arcos detectores | | 1 | 2 | Equipo | | | Arcos detectores de metal (incluye detector manual para inspección).  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje. |
| 134 | Guardias de Seguridad | | 4 | 10 | Servicio | | | Guardia intramuros para vigilar accesos de entrada y salida, áreas exteriores, estacionamiento, áreas comunes y áreas donde se llevará a cabo el evento.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento. |
| **CONCEPTO 6. “TRANSPORTE”** | | | | | | | | |
| 135 | Servicio de transporte | | 1 | 1 | Servicio | | | Camioneta tipo Van turístico, tipo ejecutivo con capacidad para 15 pasajeros, con aire acondicionado para el traslado de los asistentes y staff al evento.  Deberá estar presente al menos dos horas antes del evento. |
| **CONCEPTO 7. “SANITARIOS Y CALEFACCÍÓN”** | | | | | | | | |
| 136 | | Sanitarios portátiles | 4 | 10 | Servicio | Baños portátiles que contengan:  ·       Barra de seguridad ·       Papel higiénico jumbo, proveer durante todo el evento ·       Espejo retro iluminado ·       Chapa y anuncios de seguridad ·       Ventilación y extractor de aire eléctrico ·       Odorizante y sanitizante  ·       Taza ergonómica con sistema Super Flush ·       Lavamanos cerámico con mono mando push ·       Indicador de uso (Verde Libre / Rojo Ocupado) ·       Iluminación interna y externa en todo momento ·       1 Cesto de Basura para Higiénico ·       Dispensador de toallas papel Inter dobladas y shampoo  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje | | |
| 137 | | Calefactor de exterior | 4 | 10 | Servicio | Calefactor de gas para exteriores de mínimo 46.000 BTU.  Se deberá tener todo instalado al menos dos horas antes del evento para poder hacer las pruebas necesarias.  Incluye: instalación, operación, montaje y desmontaje | | |